**Informacja Inwestora**

**Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza.**

1. Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego winny zawierać koszty transportu materiałów i sprzętu. Materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca przetransportuje na odległość 5km. na własnych paletach zabezpieczonych folią.
2. Inwestor w stosunku do dokumentacji projektowej rezygnuje z frezowania i wykonania nawierzchni jezdni z asfaltobetonu. Do wykonania jest tylko uzupełnienie asfaltobetonu przy krawężnikach
3. Zmienia się krawężniki kamienne na betonowe o wym. 15x30cm.
4. Należy stosować krawężniki betonowe, w tym łukowe na parkingach i skrzyżowaniach (bez docinania i ostrych zakończeń).
5. Krawężniki i obrzeża betonowe należy wbudować na ławie betonowej z oporem.
6. Rezygnuje się z frezowania betonu na parkingu na rzecz jego rozbiórki, korytowania i ułożenia kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie: piasek gr 15cm, tłuczeń gr. 25cm.
7. Pod parkingami i zjazdami należy założyć dwudzielne rury osłonowe z HDPE Φ 140mm na sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Należy przewidzieć i uzgodnić przerwy w dostawie energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym.
8. Kostka betonowa bezfazowa na parkingach i zjazdach na posesje w kolorze grafitowym, prostokątna 10x20cm. Miejsca postojowe oddzielone kolorem żółtym. Kostka betonowa gr. 8cm na chodnikach w kolorze żółtym.
9. Obrzeża betonowe, palisada i kostka betonowa bezfazowa na chodniku w kolorze szarym, prostokątna..
10. **W stosunku do dokumentacji projektowej Inwestor zmienia klasę betonu ławy z oporem pod krawężnikami i obrzeżami z C12/15 (w projekcie) na klasę C20/25 (jak w przedmiarach i SST).**
11. **Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego winny być zgodne z przedmiarami.**
12. Inwestor posiada prawomocne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nr AB.XII.6743.186.2015.Srz z dnia 27.10.2015r.
13. Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu.
14. 5szt. słupów oświetleniowych przeznaczonych do wymiany i 1szt. - szafka sterownicza do wymiany znajduje się na załączniku graficznym.

**Należy powyższe informacje i uwagi uwzględnić przy sporządzaniu ceny oferty.**